***Zestawienie materiałów i usług - dostarczenie i montaż klimatyzacji V piętro***

Piętro IV

Biuro 189 pow. 31,32 m2 - HAIER AS35S2SF1FA 3,5 kW (multi split) – 1 szt.

podłączenie do jednostki zewnętrznej znajdującej się na 5 piętrze

MULTI HAIER 5U125S2SN1FA

Piętro V

Rejestracja pojazdów RP S0I 1 pow. 78,70 m2 - HAIER KASSETTE AB50S2SCFA 5kW - 3 szt. (multi split)

Hol z poczekalnią pow. 87,80 HAIER AS35S2SF1FA 3,5 kW 3 szt. (multi split)

Serwerownia pow. 6,20 m2 - HAIER AS35PBAHRA/1U35YEAGFRA (split) jednostka

montowana od frontu budynku. 1szt.

Do w/w pomieszczeń jednostka zewnętrzna HAIER 5U125S2SN1FA 12 kW - 3 szt.

HAIER AS35PBAHRA 3,5 kW – 1 szt.

HAIER AS35S2SF1FA 3,5 kW – 3 szt.

Warunki przyłącza elektrycznego:

- zasilanie jednostek zewnętrznych kabel 3x4mm2 dla jednostek HAIER 5U125S2SN1FA 12 kW

- zasilanie jednostki zewnętrznej kabel 3x2,5mm2 dla jednostki HAIER AS35PBAHRA